Tutorat 1 :

Vrms : racine de la moyenne carrée

On calcule la puissance pour ne pas endommagé les circuits et pour savoir l’énergie utilisé

Générateur de fonction qui sert dans la face

Plan de validation, essayer de mettre notre composante en erreur( 1,5khz au lieu de 1khz)